1.一种智能压字机序列号采集系统，其特征在于，包括一种智能压字机序列号采集装置，所述装置包括外框架，所述外框架的正面开设有窗口，所述外框架的内部设置有感光摄像头和灯墙，所述感光摄像头和所述窗口相对设置，所述灯墙发出的光线通过所述窗口射出；所述窗口设置有光线传感器，所述光线传感器和所述感光摄像头连接；

所述外框架的侧面设置有控制开关、和控制系统连接的交互接口，所述感光摄像头和所述交互接口连接；

所述灯墙为LED灯墙；

所述窗口的尺寸大于所述感光摄像头的镜头尺寸；

所述外框架由金属或塑料制成；

还包括软件控制系统，所述软件控制系统用于接收所述智能压字机序列号采集装置发送的图像，并识别所述图像中的序列号信息。